**PLAKINSTRUCTIE STATISCHE STICKERS**

De tegel dient helemaal vlak en glad te zijn en mag dus geen reliëf hebben.

1. Maak de tegel helemaal schoon. Deze dient o.a. vet- en stofvrij te zijn.
2. Zorg ervoor dat de tegel geen aanslag heeft, zoals kalk.
3. Bevochtig de tegel licht met een beetje water
4. Positioneer de sticker
5. Druk de sticker licht aan, wrijven is niet nodig

**SCHOONMAAKINSTRUCTIES**

1. Gebruik geen bijtende middelen, maar water met evt. een sopje
2. Wrijf voorzichtig over de sticker
3. De randen en vooral de hoeken van een sticker zijn het meest kwetsbaar. Veeg daarom het liefst van het midden van de sticker naar de rand van de sticker toe.

Het gebruik van statische stickers is minder geschikt (of zelfs ongeschikt) voor

- de douchecabine

- tegels die blootstaan aan hitte (bijv. In de buurt van het fornuis)

- tegels met een reliëf

- buitengebruik

**Voorkom aanraking met scherpe en/of harde voorwerpen vanwege beschadigingsgevaar.**