**PLAKINSTRUCTIE ZELFKLEVENDE TEGELSTICKERS**

1. Maak de ondergrond schoon en vetvrij (bijv. met spiritus of glassex).
2. Zorg ervoor dat de tegel geen aanslag heeft, zoals kalk.
3. Vouw het papier aan de achterkant van de sticker ongeveer 2 cm om aan de bovenkant.
4. Plak dit vrijgekomen gedeelte (dus het gedeelte waar geen papier meer zit) bovenaan op de tegel.
5. Trek nu het papier aan de achterkant van de sticker er langzaam van af en wrijf tegelijkertijd de sticker aan van boven naar beneden. Gebruik hiervoor een vilten spatel. Als u deze niet heeft, kunt u ook een oud bankpasje gebruiken met hieromheen gewikkeld een stukje stof. U hoeft niet hard te wrijven, maar kan gewoon door licht te drukken de sticker bevestigen.

**TIPS EN AANDACHTSPUNTEN**

1. De ondergrond dient vlak, glad en schoon te zijn.
2. De sticker mag nooit over de voeg heengeplakt worden. De sticker zal dan eerder loslaten.
3. Indien de sticker wordt geplakt op een schuinaflopende tegelrand zal die eerder loslaten omdat de spanning hier groter is.
4. Let erop dat er geen lucht zit onder de sticker. Deze zal dan eerder loslaten.
5. De voegen tussen de tegels zijn nooit op alle plekken even breed. Indien u één formaat sticker heeft, zijn deze allemaal precies even groot. Het kan dus voorkomen dat een sticker te

groot/klein lijkt voor een tegel.

**SCHOONMAAKINSTRUCTIES**

1. Gebruik geen bijtende middelen, maar water met evt. een sopje
2. Wrijf voorzichtig over de sticker
3. De randen en vooral de hoeken van een sticker zijn het meest kwetsbaar. Veeg daarom het liefst van het midden van de sticker naar de rand van de sticker toe.

**Voorkom aanraking met scherpe en/of harde voorwerpen vanwege beschadigingsgevaar**

**WACHT MINIMAAL 48 UUR MET SCHOONMAKEN**