**PLAKINSTRUCTIE CONTOURGESNEDEN STICKERS**

1. Maak de ondergrond schoon en vetvrij (bijv. met spiritus of glassex).
2. Positioneer de sticker op de plak waar u het wlt hebben. Plak deze aan de boven- en onderkant in het midden van de sticker vast op de ondergrond met plaktape (schilderstape).
3. Trek nu de drager aan één kant van de tape voorzichtig los en knip deze af (de drager is het papier aan de onderkant van de sticker).
4. Wrijf vervolgens de sticker van links naar rechts of van rechts naar links (afhankelijk van waar u de drager als eerste heeft weggeknipt). Gebruik hiervoor een vilten spatel of een oud bankpasje met daaromheen gewikkeld een stukje stof.
5. Trek het restant drager aan de andere kant er vanaf. Herhaal de wrijfprocedure van stap 4.

**Voorkom aanraking met scherpe en/of harde voorwerpen vanwege beschadigingsgevaar**

**WACHT MINIMAAL 48 UUR MET SCHOONMAKEN**